(\*обязательно для заполнения Заказчиком)

**Пожалуйста, заполните анкету после того, как Вы внимательно прочитаете информацию для Заявителя!**

**Информация для Заявителя:** Согласно требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 аккредитованная лаборатория может проводить оценку соответствия продукции только в случае, если правило принятия решения четко определено. Такое правило описывает, как учитывается неопределенность измерения при выдаче заключения о соответствии продукции заданному требованию. Если правило принятия решения не включено в запрашиваемый Заказчиком стандарт (метод выполнения измерений), то согласованное с Заказчиком правило принятия решения должно быть сообщено в Протоколе испытаний (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, раздел 7.1.3).


\*№ Акта отбора или заявки Заказчика на оказание услуг по испытаниям:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Наименование организации Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Контактное лицо, должность, фамилия, инициалы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Подпись представителя Заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*Задание на испытания:** | | |
| **Да** | Согласен с методами испытаний, предложенными лабораторией в рамках области аккредитации (Приложение 1 и Приложение 2 на сайте БелГИМ [www.belgim.by](http://www.belgim.by) – Услуги – Испытания –Испытания пищевой и с/х продукции) | **Нет**  Если «нет», то необходимо указать свой метод(ы) в графе «Примечания» |
| **Требуется** | Заключение о соответствии продукции установленным нормативам | **Не требуется** |
| **Да** | Указывать в протоколе измеренное значение с неопределенностью измерений | **Нет** |
| **Учитывать** | Неопределенность измерений при оценке соответствия | **Не учитывать**  **(по правилу, основанному на простой приёмке)** |
| **Да** | **СОГЛАСЕН с ПРАВИЛОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ** (см.подход лаборатории ниже под таблицей), основанном на положениях следующих документов:   * СТБ ISO/IEC Guide 98-4-2019 «Неопределенность измерений. Часть 4. Роль неопределенности измерений при оценке соответствия»; * ILAC-G8:09/2019 «Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity» («Руководство по правилам принятия решения и заключениям о соответствии требованиям») | **Нет**  Если «нет», то необходимо указать своё правило принятия решения в графе ниже\*\* |
| **Примечания:** |  | |
| **\*\*Правило принятия решения, предлагаемое Заказчиком:** |  | |
| **Если для отдельных образцов (проб) применяются требования отличные от вышеуказанных, то они должны быть приведены в акте отбора или программе испытаний** | | |



**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСКАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ**

**Рис. 1** – Варианты расположения

измеренных значений параметра (X) с расширенной неопределенностью (U)

относительно верхней границы поля допуска

**Форма заключения о соответствии испытанных проб продукции установленным требованиям в четырех случаях, представленных на рис.1:**

1. **Проба СООТВЕТСТВУЕТ** (см. случай I рис.1):

* Полученный результат менее предела измерения метода;
* Интервал значений измеряемой величины с учётом расширенной неопределенности с уровнем доверия 95 % и коэффициентом охвата (k=2) находится внутри поля допуска (ниже верхней границы поля допуска).

1. **Проба НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** (см. случай IVрис.1):

* Интервал значений измеряемой величины с учётом расширенной неопределенности с уровнем доверия 95 % и коэффициентом охвата (k=2) находится за пределами верхней границы поля допуска.

1. **Вероятность того, что объект испытаний соответствует установленным требованиям составляет Х %, а вероятность, что объект испытаний  
   не соответствует установленным требованиям составляет Y %**.

(Применяется для значений измеряемой величины, соответствие которых невозможно установить однозначно, так как результат измерения с учетом неопределенности перекрывает предел, см. случаи II и III рис.1).

1. **Проба СООТВЕТСТВУЕТ с учётом границ приёмочного интервала (защищенная приёмка):**

* Значения измеряемой величины с вероятностью (не ниже 95 %) не превышают границ приёмочного интервала (интервала допуска) с учётом защитной полосы (защитная полоса принимается равной величине расширенной неопределенности).

1. **Проба НЕ СООТВЕТСТВУЕТ с учётом границ приёмочного интервала (защищенная браковка):**

* Значения измеряемой величины с вероятностью (не ниже 95 %) превышают границы приёмочного интервала (интервала допуска)с учётом защитной полосы (защитная полоса принимается равной величине расширенной неопределенности).